|  |
| --- |
| **Stage 2SIO - SISR – session 2015** |
| **Fiche hebdomadaire de suivi de stage**  Semaine n° 1 du 15 au 22 janvier 2015 |
| Nom de l’étudiant : Cellier |
| Nom de l'entreprise : AFPI pays de Loire |
| Nom du tuteur en entreprise : Fabrice Birre Thierry Lartigue  Adresse mail et/ou téléphone : thierry.lartigue@afpi-pdl.com fabrice.birre@afpi-pdl.com  Nom du tuteur lycée : |
| Rappel du contexte :  AFPI est un centre de formation pour divers certification. Prometric et PearsonVue sont les prestataires définissant les conditions et contrôlant les examens pour les certifications des sociétés (Microsoft ; Cisco ; GMAC(GMAT)…). En ce sens, les centres de formations doivent être conformes à leurs demandes et sont sujet à des audits.  Prometric  et TCFLow:   * Lors de l’installation de TCFlow sur le serveur, toutes les stations de travail et les machines servant à l’administration doivent être éteintes. * Les versions précédentes doivent être enlevées complétement avant toute nouvelle installation. * Donner un accès direct pour l’administrateur (administration à distance). * Utilisation de panneau de séparation entre les candidats pendant l’évaluation. * Deux personnes du personnel sont requises pendant les tests : 1 surveillant et une autre personne pour tout autre besoins. Elles doivent elle-même avoir obtenu les certifications pour l’examen qu’elles gèrent. * Les candidats doivent avoir accès à des casiers. * Des logiciels propriétaires pour le poste servant à passer l’examen (fourni par Prometric avec les postes) * Connexion internet dédié * Serveur de fichier avec une ligne dédié avec contrôle d’accès physique dont l’accès doit être retreins aux personnes ayant la certification. Ce dernier doit être situé dans la salle de surveillant. * Prometric doit avoir l’exclusivité sur la zone de test pendant un an renouvelable. * Les machines utilisées ne doivent pas :   Êtres virtualisés  Pouvoir faire des captures d’écran  Pourvoir faire des copies à partir des dossiers Prometric  Avoir de presse papier (le presse-papier doit être désactivé)  Autoriser l’accès au site d’entrainement mental  Être utilisé plusieurs fois par session pour lancer les examens   * La pièce du surveillant doit avoir :   Les candidats doivent être surveillés pendant l’examen via un équipement (fenêtre/caméra)  Un fax  Un téléphone  Bloc-notes  Équipement de test d’empreintes et d’enregistrement vidéo. |
| Compte rendu du travail effectué (liste des tâches avec leur description) :  -  Passer le poste d’administration PSV de windows XP à Windows 7 32-bits  Nouvelle installation sur un nouveau windows 7 32-bits :  -Étape 1 booter l’image d’installation de windows en mode bios et l’installer en effacent les partitions existantes avant l’installation  ne pas désactiver le par-feu mais le configuer en mode réseau d’entreprise afin que PSV fonctionne.  -Étape 2 (durée plusieurs heures) désactiver le télécahrgement et l’installation des mises à jours dans Microsoft Update  cliquer sur rechercher les mises à jours.  masquer la mise à jour consistant à installer internet explorer 9  cliquer sur rechercher les mises à jours.  masquer la mise à jour consistant à installer internet explorer 10  cliquer sur rechercher les mises à jours.  masquer la mise à jour consistant à installer internet explorer 11  installer les mises à jours; redémarrer; retourner dans Microsoft Update et cliquer sur rechercher les mises à jours pour installer celle qui sont apparues.  répéter jusqu’à ce qui il n’y ait plus de mises à jour à installer.  -Étape 3 télécharger et installer jre à partir de www.java.com  -Étape 4 désactiver l’UAC ou exécuter NET USER Administrateur /active:yes et utiliser uniquement ce compte  -Étape 5 paramétrer l’imprimante  -Étape 5 exécuter net stop TermService puis sc config TermService start= disabled (attention à l’espace après le =)  -Étape 6 télécharger (depuis https://vss.pearsonvue.com/VSSUtilities/DownloadUtility/DownloadUtility.cfm?categoryID=20) et installer les logiciels pour la caméra logitech (Logitech Camera Driver) et le epad (ePad Signature Pad Driver) ainsi que le palm Vein(Palm Vein 32-bit Driver).  Pour logitech choisir une installation personnalisé afin de sélectionner que le pilote et désactiver les cases pour les autres logiciels.  -Étape 7 créer le partage v: avec \\192.168.1.18\vue et exécuter setup.exe à partir de V:\VUE Testing System\app\setup  sélectioner le rôle administrateur lors de l’installation : celui installera normalement le rôle du sureveillant  -Étape 8 Contacter Pearseon pour l’installation de Ezwatch Pro IPNVR. Celle-ci devant être éffectué par Pearson. |
| Observations :  Une grande des informations que j’ai utilisé cette semaine proviennent de document confidentielles |
| Objectifs pour la semaine suivante :  Récupérer le serveur prometric |